Приложение 2

к техническому регламенту

Республики Беларусь

”Средства электросвязи.

Безопасность“ (ТР 2018/024/ВY)

(в редакции постановления

Совета Министров

Республики Беларусь

14.08.2023 № 532)

ПЕРЕЧЕНЬ

средств электросвязи, выпускаемых в обращение на территории Республики Беларусь и подлежащих подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия

1. Модемы, факс-модемы для передачи данных по коммутируемым и некоммутируемым каналам электросвязи, в том числе входящие в состав другого оборудования.

2. Аппараты телефонные всех типов, подключаемые к проводным линиям электросвязи, в том числе телефоны, работающие по IP, базовые блоки телефонных аппаратов стандарта DECT и другие технические средства, осуществляющие набор номера и передачу или прием речевых сообщений.

3. Факсимильные аппараты, факсимильные платы, в том числе входящие в состав другого оборудования.

4. Средства электросвязи, выполняющие функции систем абонентского доступа:

оборудование цифрового абонентского доступа;

оборудование доступа Ethernet;

оборудование широкополосного беспроводного доступа;

оборудование пассивных оптических сетей;

оборудование DOCSIS.

5. Абонентские устройства системы подвижной электросвязи (в том числе радиомодули, входящие в состав другого оборудования) стандартов: Global System for Mobile Communications – глобальная система подвижной связи второго поколения (GSM), Universal Mobile Telecommunications System – универсальная мобильная телекоммуникационная система третьего поколения (UMTS), Digital Enhanced Cordless Telecommunication – цифровая усовершенствованная беспроводная электросвязь четвертого поколения (DECT), Long-Term Evolution – долговременное развитие (LTE), в том числе Narrow Band Internet of Things – узкополосный ”интернет вещей“ (NB-IoT), New-Radio\* – технология радиодоступа пятого поколения (NR), другие.

6. Возимые, носимые, портативные приемопередатчики и радиостанции аналоговые и цифровые для передачи речевых сообщений и данных, работающие в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц, а также радиостанции диапазона 27 МГц.

7. Оборудование широкополосного беспроводного доступа (ОШБД), в том числе радиомодули, входящие в состав другого оборудования.

8. Средства радиосвязи, относящиеся к устройствам малого радиуса действия, в том числе радиомодули, входящие в состав другого оборудования, работающие в диапазоне частот от 25 МГц до 40 ГГц.

9. Приемопередатчики стационарные, возимые, носимые, портативные всех категорий и назначений, не указанные в пунктах 5 – 8 настоящего приложения, работающие в диапазоне частот от 25 МГц до 30 ГГц, в том числе радиомодули, входящие в состав другого оборудования.

–––––––––––––––––––

\* Применяется после выделения полос радиочастот для развертывания системы подвижной электросвязи пятого поколения.